Sprievodná správa
STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE – ZMENA PROJEKTU
1. [bookmark: _Toc467225128]identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby:			Budova OU - HASIČSKÁ ZBROJNICA
Miesto stavby:	Olešná
Parcela:				270/2
Kraj:					Žilinský
Okres:				Čadca
Obec:				Olešná
Katastrálne územie:		Olešná	
Popisné číslo budovy:		Olešná 196, 023 52

Stupeň dokumentácie:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Charakteristika stavby:		STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE
Klasifikácia:				1242
Kategória stavby: 			Garážové budovy

Investor (stavebník):		Obec Olešná, Olešná 493, 023 52

Hlavný inžinier projektu:		Ing. Pavol Kozák
Kontakt:				0905 753 237, kozakpsi@gmail.com
GENERÁLNY PROJEKTANT:	HEAD Studio s.r.o., J.M.Hurbana 4
					010 01 Žilina
Architektúra:
Autor projektu:    			Ing. Pavol Kozák
Zodpovedný projektant:   	Ing. Marcel Zsóka PhD.
2. [bookmark: _Toc467225129]základné údaje o stavbe
Dokumentácia je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a následných noviel a vykonávacích predpisov. Dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a vychádza zo zámeru investora pre danú lokalitu.

Projekt rieši stavebné úpravy a energetické hodnotenie hasičskej zbrojnice, ktorá je súčasťou objektu Obecného úradu v obci Olešná. Predmetom zmeny stavby sú stavebné úpravy objektu vedúce vyhovujúce súčasným požiadavkám, ide o rekonštrukciu garáže a veže na sušenie hadíc a výmena strešného plášťa a krovu na veži, zhotovenie dverného otvoru do miestnosti č.1.04 a 1.05
Stavba sa nachádza v obci Olešná na parcele č. 270/2 s popisným číslom 196. Prístup na parcely je z priľahlej obecnej komunikácie s p. č. 270/15  a z parcely č. 270/1.
[bookmark: _Toc467225130]2.1 	Záväzné podklady
- požiadavky investora
	- prieskum súčasného stavu územia a fotodokumentácia
	- normotvorná legislatíva
[bookmark: _Toc467225131]2.2	prehľad užívateľov
Stavebník je jediný vlastník parcely270/2. 
[bookmark: _Toc467225132]2.3	charakteristika územia dotknutého výstavbou
Parcely 270/1 a 270/2 sú vo vlastníctve investora. Vlastníctvo pozemkov je vysporiadané. Prístup na ňu je z priľahlej obecnej komunikácie.Ostatné okolité parcely nie sú stavebnými prácami nijako dotknuté.
[bookmark: _Toc467225133]2.4	členenie stavby NA STAVEBNÉ OBJEKTY
Stavba je rozdelenána viacero celkov – hasičskú zbrojnicu (riešená časť) a ostatné priestory. Stavebné úpravy budú prebiehať počas prevádzky budovy.

[bookmark: _Toc467225134]2.5	kapacity RIEšenej časti objektu

Podlahová plocha 1.NP				139,79 m²
Podlahová plocha 2.NP				2,76 m²
Podlahová plocha 3.NP				2,28 m²
Podlahová plocha 4.NP				2,28 m²

Podlahová plocha objektu			147,11 m²
Zastavaná plocha objektu			145,50 m²
Obostavaný objem objektu 			800 m³

[bookmark: _Toc467225135]2.6	vecné a časové väzby
Objekt nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu. Budovanie stavby je koordinované investorom.
Začiatok výstavby:		2017
Koniec výstavby:			2018
[bookmark: _Toc467225137]2.7	ochranné pásma
Vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území je riešené v zmysle zákona
č.70/98 Z.z. z 11.12.1998 pre jednotlivé rozvody inžinierskych sietí, č. 656/2004 Z.z. a
zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a ďalších legislatívnych predpisov a úprav.
3. ZÁVER
Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať platné normy a predpisy uvedené v technickej správe, ktoré sa na dané práce vzťahujú. V prípade problémov a nejasností v projektovej dokumentácii je potrebné kontaktovať autora projektu. Tento návrh je podľa zákonu o autorských právach výhradným duševným vlastníctvom autorov a smie byť použitý iba so súhlasom autora.





V Žiline 02/2019			
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Vypracovala:         Ing. Marianna   Pivolusková
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